**深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | | 排痰仪 | **国别** | 国产 | **合计金额** | 8 |
| **设备清单：** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | **台/套** | **价格（万）** | | **备注** |
| 1 | 排痰仪 | | 1 | 8 | | 中医院儿科 |
| 合计 | | | 1 | 8 | |  |

一、技术要求：

1 结构形式：不可分拆的柜机推车式，雾化器的压缩机机身部分完全嵌入柜体内

2 进口品牌风机低噪音，充气压力稳定

3 带雾化功能，促进排痰；双导气软管使受力均匀，提高患者舒适度；

▲4 工作频率≥2-26Hz，调节步进1 Hz 具有低频低压保护功能。

5 定时范围≥1-60分钟，调节步进为1分钟

6 振动强度≥1-11档可调，调节步进为1

7 压力范围≥0.5-3.9KPa

▲8 导气软管与主机及气囊背心之间连接牢固，在承受5N拉力情况下，不得

松动、脱落。（提供证明材料）

9 最大雾化量≥0.2ml/min

▲10 所投产品通过TVU13485医疗器械质量管理体系认证

▲11所投产品具有自主知识产权：产品专利数≥3项、软件著作权证书

12所投产品厂家具备三类医疗器械生产许可证

二、 配置：

1 主机数量：1台

2 导气软管2根

3 气囊背心3件（大中小号各一件）

4 气囊胸带3件（大中小号各一件）

5 ≥5.6寸液晶触摸屏