**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 深层肌肉刺激仪 | **国别** | 国产 | **合计金额** | 11 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 深层肌肉刺激仪 | 11 | 1 | 11 | 中医院针推科 |
| **合计** | 1 | 11 |  |

1. **临床适应症与使用范围**
2. 治疗肌纤维炎
3. 偏瘫、截瘫、脑瘫肌肉刺激，本体感恢复
4. 拉伤、扭伤等软组织康复
5. 缓解肌肉慢性疼痛
6. 保持肌肉、筋膜活性
7. 痉挛放松与治疗，缓解乳酸沉积，预防运动损伤
8. 促进血液淋巴回流
9. 刺激肌纤维生长与恢复
10. **技术参数**

1.材质：POM，不锈钢，铝合金

▲2.治疗头材质为改性硅胶（具有弹性舒适性更好）,5种型号规格：56mm、58mm、18mm、12mm、5mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的治疗需求

3.整机重量≤1.4kg

▲4.手柄具有绑带和防滑装置，支持各种支点式手持方式，方便治疗师操作。

▲5.治疗头振动频率：8-60Hz，每分钟最高震动次数3600/min

▲6.操作模式：12档可调

▲7.治疗头的振幅≤3.6mm

8.操作过程中的环境温度：0°C- 40 °C

9.储存和运输的环境温度：-20°C–60°C

10.空气湿度：5%–90%, 无冷凝现象

**三、配置**

主机 1台

平面圆头 3个

凸状圆形头 1个

锥状头 1 个

电源适配器 1个

手提箱 1个