**深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 支撑喉镜 | **国别** | 进口 | **合计金额** | 30 |
| **设备清单：** |
| **序号** | **项目名称** | **台/套** | **价格（万）** | **备注** |
| **1** | 支撑喉镜 | **1** | **30** | 中医院耳鼻喉 |
| **合计** | **1** | **30** |  |

1、支撑器： 支撑器，连接胸托，杆34cm

2、支撑镜小： 喉镜，L=152mm，2号，a/b/c：21/13/11

3、支撑镜中 ： 喉镜，L=172mm，4号，a/b/c：27/15/14.5

4、支撑喉镜大： 喉镜，L=172mm，5号，a/b/c：29/19/16

5、导光管： 支撑喉镜用导光管

6、吸烟管： 支撑喉镜用吸烟管

7、显微喉剪： 喉剪，直 L：23㎝ （渐细工作杆，Ø2.0-3.0㎜）

8、显微喉剪： 喉剪，上翘45° L：23㎝（渐细工作杆，Ø2.0-3.0㎜）

9、杯状咬切钳： 杯状钳，2mm，直 L：23㎝（渐细工作杆，Ø2.0-3.0㎜）

10、杯状咬切钳： 杯状钳，2mm，上翘 L：23㎝（渐细工作杆，Ø2.0-3.0㎜）

11、抓钳： 抓钳，鳄口式，有齿，直，L：23㎝（渐细工作杆，Ø2.0-3.0㎜）

12、抓钳： 抓钳，鳄口式，有齿，直，L：23㎝（渐细工作杆，Ø2.0-3.0㎜）

13、无损伤抓钳： 无损伤抓钳，上翘 三角镂空 L：23㎝（渐细工作杆，Ø2.0-3.0㎜）

14、喉部持针器： 喉部持针器，带锁 L：23㎝（渐细工作杆，Ø2.0-3.0㎜）

15、无创声带抓钳： 无创声带抓钳，右弯，三角镂空 L：23㎝（渐细工作杆，Ø2.0-3.0㎜）

16、无创声带抓钳： 无创声带抓钳，左弯，三角镂空 L：23㎝（渐细工作杆，Ø2.0-3.0㎜）

17、声带牵开器： 声带牵开器，Ø2.0mm，L:27cm

18、手柄： 手柄（配套针、刀用）

19、90°探针： 探针,90°，L:24cm

20、喉钩： 喉钩,钩型，尖，L:24cm

21、喉刀： 喉刀，圆形，45度，L:24cm

22、喉刀： 喉刀，圆形，直，L:24cm

23、镰状刀： 镰状刀，弯型，L:24cm

24、推结器： 推结器，L:24cm

25、缝合针： 缝合针，右弯，L:24cm

26、缝合针： 缝合针，左弯，L:24cm

27、喉部加长注射器： 喉部加长注射器，枪状，L:24.5cm

28、吸引管： 吸引管，Ø 2mm，L:24.5cm

29、吸引管： 吸引管，Ø 3mm，L:24.5cm

**配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支撑器 | 1把 |
| 2 | 支撑镜小  | 1把 |
| 3 | 支撑镜中 | 1把 |
| 4 | 支撑喉镜大 | 1把 |
| 5 | 导光管 | 2把 |
| 6 | 吸烟管 | 2把 |
| 7 | 显微喉剪 | 2把 |
| 8 | 杯状咬切钳 | 2把 |
| 9 | 抓钳 | 2把 |
| 10 | 无损伤抓钳 | 1把 |
| 11 | 喉部持针器 | 1把 |
| 12 | 无创声带抓钳 | 2把 |
| 13 | 声带牵开器 | 1把 |
| 14 | 手柄 | 1把 |
| 15 | 探针 | 1把 |
| 16 | 喉钩 | 1把 |
| 17 | 喉刀 | 2把 |
| 18 | 镰状刀 | 1把 |
| 19 | 推结器 | 1把 |
| 20 | 缝合针 | 2把 |
| 21 | 喉部加长注射器 | 1把 |
| 22 | 吸引管 | 2把 |