**罗湖区人民医院技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 纤维膀胱镜(胆道镜） | **国别** | 进口 | | **合计金额** | 19 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 纤维膀胱镜(胆道镜） | 19 | 1 | 19 | 泌尿外科 | |
| **合计** | | | 1 | 19 |  | |

▲1、外径15Fr.，器械通道7.5Fr.。

▲2、镜体特殊材质设计，遇水后具有润滑作用，并且具有椭圆形斜切前端设计，可减少摩擦，避免镜体损伤，延长镜体寿命。

3、可浸泡消毒并且适用于气体灭菌。

▲4、镜的外径5mm，内径2.5mm，镜身前端弯曲度可达上弯210°，下弯150°。

5、直视角度0°，视野角度110°，景深35mm。

6、有效工作长度400mm。

7、具有固定镜子前端弯曲角度的制动装置，以方便医生操作。

8、内置去摩尔纹滤光片，提升了光电成像性能。去除摩尔纹后用户将获得清晰的图像，降低了手术风险。

9、可以在操纵杆处清晰地感受到镜身前端回正到0°位置。

10、更轻、为最佳握持和降低操作人员的过疲劳的人体工程学的设计。

**配置:**

纤维胆道镜 1

检漏表 1

消毒阀 1

清洗刷 1

双通道连接桥 1

器械箱 1

可弯性活检钳 1